**Boletim Técnico**

**Informações Técnicas**

**Características:**

-Shampoo automotivo desengordurante, isento de alcalinidade e de elevado rendimento pelo sinergismo de seus componentes.

-Mistura balanceada de tensoativos aniônico e não iônico com alto poder de detergência e emulsionamento de gorduras e graxas.

-Não agride borrachas, plásticos e vinil, pela ausência de solventes em sua fórmula.

-Espuma abundante, estável e rica, permite visualizar as áreas já aplicadas e limpas.

-Polifosfatos na quantidade exata removem, com auxílio combinado de tensoativos especiais, as graxas, óleos minerais dos chassis e do motor.

-Dá acabamento brilhoso pois não deixa manchas e estrias depois de seco.

-Remove facilmente gorduras deixadas por insetos no para brisa, componentes plásticos e lataria.

-Atua indiferentemente com qualquer dureza d’água.

-Produto biodegradável.

**Utilização:**

Na lavagem de automóveis, ônibus, caminhões, trem ou metrô, desde motores e chassis, até a delicada pintura externa, componentes plásticos e para brisas.

**Características Físico-Químicas:**

Aspecto Físico: ................................. Líquido viscoso e opaco

Cor: ........................................................................... Amarela

pH (Puro a 25°C): .....................................................9,0 a 10,0

Densidade (g/ml): ................................................. 1,00 a 1,10

Grau de Risco: ............................................................... Leve

**Composição:**

Tensoativo aniônico e não-iônico, seqüestrantes, polissilicatos, alcalinizantes, fragrância, conservante, corante e veículo.

**Princípio Ativo:**

Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio

**Validade do produto:**

36 meses após a data de fabricação

**Modo de Usar:**

Diluir em água de 0,5 a 1,0% ou de 5 a 10 ml por litro de solução, aplique com o auxílio de pistola pulverizadora, deixe agir por alguns minutos, enxágue, repita a operação e com auxílio de uma esponja macia proceda a limpeza do veículo.

Na falta de pistola pulverizadora tenha o cuidado de não esfregar os resíduos de sujeira na pintura.

**Precauções de uso:**

**Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos.**

**CUIDADO:** Não ingerir. Irritante para os olhos e a pele. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito, em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Telefone de emergência (CEATOX): 0800-7226001. Contém tensoativo biodegradável. OBRIGATÓRIO O USO DE EPI.

**Conservação:**

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, em ambiente coberto e seco. Evitar temperaturas extremas. Nunca misture produtos químicos, a menos que tal procedimento seja indicado pelo fabricante por escrito.

**Embalagens:**

Sachê de 50mL (Cx c/ 100 sachês)

**Registros Oficiais:**

Produto Notificado na ANVISA Nº 25351386322/2010-66

Utilize nossos serviços técnicos para levantamento das suas necessidades específicas de limpeza e desinfecção.